|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Engine** | **Relative Humidity** | **Outside Air Temp** | **Approx Air Discharge Temp** | **Low Pressure Gauge** | **High Pressure Gauge** |
| RPM  | %  | °C  | °F  | °C  | °F  | BAR  | PSI  | BAR  | PSI  |
| 1500  | 20 - 25  | 21.126.832.237.8  | 708090100  | 6.18.912.817.2  | 43485563  | 0.761.031.381.58  | 11152023  | 12.2014.3315.7117.57  | 177208228255  |
| 1500  | 30 - 35  | 21.126.832.237.8  | 708090100  | 7.210.615.019.4  | 45515967  | 0.831.101.521.79  | 12162226  | 12.4714.7416.1218.40  | 181214234267  |
| 1500  | 40 - 45  | 21.126.832.237.8  | 708090100  | 8.312.216.622.2  | 47546272  | 0.901.241.652.00  | 13182429  | 12.7515.1516.74 19.15  | 185220243278  |
| 1500  | 50 - 55  | 21.126.832.237.8  | 708090100  | 9.413.918.925.0  | 49576677  | 0.961.301.792.20  | 14192632  | 13.0215.5717.2919.91  | 189226251289  |
| 1500  | 60 - 65  | 21.126.832.237.8  | 708090100  | 10.616.521.027.9  | 51607082  | 1.031.451.932.41  | 15212835  | 13.3016.0517.8520.67  | 193233259300  |
| 1500  | 70 - 75  | 21.126.832.237.8  | 708090100  | 12.517.222.931.1  | 53637388  | 1.101.522.072.55  | 16223037  | 13.6416.4018.4021.50  | 198238267312  |
| 1500  | 80 - 85  | 21.126.832.237.8  | 708090100  | 12.818.325.032.2  | 55657790  | 1.241.652.202.69  | 18243239  | 13.9216.8119.0821.77  | 202244277316  |
| 1500  | 90 - 95  | 21.126.832.237.8  | 708090100  | 14.420.027.335.0  | 58688195  | 1.301.722.342.82  | 19253441  | 14.1917.2319.5722.17  | 206250284321  |